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四川信息职业技术学院2026年秋季学期实训耗材（五金及电子类）采购项目
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采购单位：四川信息职业技术学院电子与物联网学院
2026年7月
四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件




第一章  询价邀请
四川信息职业技术学院2026年秋季学期实训耗材（五金及电子类）采购项目拟采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。
[bookmark: _Toc1956][bookmark: _Toc509559397]一、采购项目基本情况
1、采购项目名称：四川信息职业技术学院2026年秋季学期实训耗材（五金及电子类）采购项目
[bookmark: _GoBack]2、项目编号：WLW-20260701
3、采购人：四川信息职业技术学院电子与物联网学院
[bookmark: _Toc509559398][bookmark: _Toc11676]二、资金情况
最高限价： 3.57万元。
3、 [bookmark: _Toc24023][bookmark: _Toc509559399]采购项目简介
[bookmark: _Toc31724][bookmark: _Toc509559400]采购项目主要包括五金及电子类的相关生产实习项目耗材。
四、供应商邀请方式
公告方式：本次询价邀请在四川信息职业技术学院（http://www.scitc.com.cn/）主页通知公告栏发布。
[bookmark: _Toc509559401][bookmark: _Toc5582]五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc509559403][bookmark: _Toc18805]（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
六、采购项目清单及要求
见第四章。
[bookmark: _Toc26007][bookmark: _Toc509559406]七、递交相应文件截止时间和地点
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]递交响应文件截止时间：2026年7月15日8:30（北京时间），逾期送达的或没有装订、封装的文件不予接收。响应文件选择邮寄或现场递交均可。
地点：广元市利州区学府路265号电子楼3411会议室（四川信息职业技术学院雪峰校区）。

[bookmark: _Toc509559407][bookmark: _Toc23507]八、询价时间和地点
询价时间：2026年7月15日9:00。
地点：广元市利州区学府路265号电子楼3411会议室（四川信息职业技术学院雪峰校区）。
九、商务要求
[bookmark: _Toc17080][bookmark: _Toc509559408]1、交货时间或完工时间：签订合同后10个工作日内，完成采购物资的交付；如果中标供应商没有按照合同规定的时间完成交付，采购人有权单方面解除合同，并保留向中标供应商索赔的权利。
2、交货地点：四川省广元市利州区学府路265号（四川信息职业技术学院雪峰校区）；
3、交货要求：按照采购清单进行验收和交付。
4、发票要求：发票明细应与采购清单一致。
5、付款方式：验收合格后，采购人接到供应商票据凭证资料在30日内支付合同中标金额。
6、售后服务要求：质保期一年；在使用过程中，若出现质量问题，中标供应商在接到通知后48小时内完成修理或更换，并承担所有费用。
十、联系方式
采 购 人：四川信息职业技术学院电子与物联网学院
地    址：广元市利州区学府路265号
联 系 人：蒋老师
电    话：18683237037


[bookmark: _Toc28730][bookmark: _Toc31956]第二章  询价须知
供应商须知附表
	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	确定邀请询价的供应商方式
	本次采购采取在四川信息职业技术学院发布公告的方式邀请参加询价的供应商。

	2
	采购预算
（实质性要求）
	采购预算：  3.57万元
超过采购预算的报价无效。

	3
	最高限价
（实质性要求）
	最高限价：  3.57万元
超过最高限价的报价无效。

	4
	联合体
	不允许联合体

	5
	评标方法
	最低评标价法

	6
	相应文件的要求
	响应文件一式三份（正本一份，副本两份）；响应文件A4纸打印并采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订，响应文件密封袋的最外层应清楚地标明响应文件、采购项目名称、供应商名称，并加盖供应商鲜章。

	7
	付款方式
	验收合格，开票一个月内付款

	8
	成交通知书领取
	采购结果公告在四川信息职业技术学院网上发布后，请成交供应商凭单位介绍信、身份证原件及复印件到四川信息职业技术学院电子与物联网学院领取成交通知书。




第三章  供应商资格证明材料
一、资格要求相关证明材料
（一）具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；
（二）具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函）；
（三）具备健全的财务会计制度的证明材料（可提供承诺函）；
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）；
（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；
（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；
备注：上述材料提供加盖供应商鲜章的复印件。
[bookmark: _Toc31390]

第4章  采购项目服务内容及要求
1、 项目概况
采购项目主要包括五金及电子类的相关生产实习项目耗材。
2、 详细技术参数表
	序号
	材料名称
	规格/型号
	数量
	单位

	1
	SS8550 PNP三极管
	直插封装TO-92
	500
	只

	2
	8 PIN  IC座
	扁脚8P，60只/管
	8
	管

	3
	TYPE-C  USB母座
	2Pin  90度弯角
	500
	只

	4
	无铅焊锡丝
	无铅0.6mm线径，50g，99.3%含锡量
	10
	卷

	5
	飞行器手柄PCB及元件贴装
	定制
	20
	个

	6
	飞行器飞控PCB及元件贴装
	定制
	20
	个

	7
	空心杯电机
	612型号，正反对。
	30
	对

	8
	空心杯电机固定壳及螺丝
	6MM空心杯支架，配M2*10螺丝螺母4套。
	30
	套

	9
	晶振
	12MHz直插2脚
	180
	个

	10
	单片机
	STC89C52，DIP40
	80
	个

	11
	IC插座
	40P,STC89C52插座
	180
	个

	12
	按键开关
	6*6*5mm立式4脚
	4000
	个

	13
	排阻
	A09-103排阻2.54mm
	180
	个

	14
	电阻
	470Ω
	720
	个

	15
	电阻
	1kΩ
	180
	个

	16
	电阻
	10kΩ
	180
	个

	17
	三极管
	9013
	180
	个

	18
	数码管
	4位共阳极，0.56寸
	180
	个

	19
	瓷片电容
	30pF插件
	360
	个

	20
	电解电容
	22μF/10V插件
	180
	个

	21
	蜂鸣器
	有源蜂鸣器,3V
	180
	个

	22
	缓冲器
	74LS244，DIP-20
	180
	个

	23
	连接线
	单芯铜线（0.3mm） 100米/卷
	8
	卷

	24
	排针
	单排针54MM，1*40P
	180
	排

	25
	焊锡丝
	0.6mm无铅，250克/卷
	10
	卷

	26
	万能板
	绿油单面12*18cm
	180
	块

	27
	HKT002型高级全贴片焊接练习板
	板子外形尺寸：
70*57 mm
板子厚度：1.6 mm
工作电压：3～12 V
（包含全套元器件，包含电池盒，不包括电池）
	150
	套

	29
	SMT印刷用焊锡膏
	Sn63/Pb37  500g/筒
	3
	筒

	30
	无水酒精
	桶/500ML
	2
	桶

	31
	LT1智能数字电桥镊子
	LT1电桥镊子
	1
	个

	32
	SK6812 RGBW模块 DC5V 圆形黑板
	SK6812 RGBW模块 DC5V 圆形黑板
	10
	个

	33
	 OLED显示模块
	0.96寸 白色IIC通信（新版本）
	20
	个

	34
	编码器模块
	EC11编码器模块 带旋钮帽 360度编码器模块
	10
	个

	35
	SimpleFOCMini直流无刷电机驱动板FOC控制SVPWM
	单路驱动板 一板驱动一电机
	2
	个

	36
	CH340G模块USB转TTL串口UART下载器
	CH340G模块USB转TTL串口UART下载器
	20
	个

	37
	2.54mm排母
	单排  排母1*40P
	10
	个

	38
	2.54mm排针
	直针  单排 1*40P
	10
	个

	39
	3362P-1-103 可调电阻
	10K
	20
	个

	40
	电阻
	插件,D4xL11.5mm；阻值100Ω；精度±1%
	150
	个

	41
	电阻
	插件,D2.7xL6.2mm；阻值10kΩ；精度±1%
	150
	个

	42
	电阻
	插件,D2.4xL6.3mm; 阻值120Ω；精度±1%
	150
	个

	43
	电阻
	插件,D2.2xL6.5mm; 阻值1kΩ；精度±1%
	150
	个

	44
	二极管
	通用二极管，正向压降1V/1A
	50
	个

	45
	芯片
	SN74HC138N解码器，DIP-16
	20
	个

	46
	芯片
	CD4511BE数码管驱动芯片，DIP-16
	20
	个

	47
	芯片
	CD40107BE 与非门芯片，DIP-8
	15
	个

	48
	芯片
	AMS1117-3.3正低压差稳压器芯片
	30
	个

	49
	芯片
	ADS1115IDGSR模数转换芯片ADC
	15
	个

	50
	连接器
	3511396AFSS0BNA1PIN: 板对板与背板连接器；96P 间距:2.54mm 直插；公口
	10
	个

	51
	连接器
	3511396AMSS0BNA1；板对板与背板连接器；96P 间距:2.54mm 直；母口
	10
	个

	52
	面包板
	400孔+白板+65条线电子实验
	20
	个

	53
	杜邦线
	彩色杜邦线 2.54mm 公对公(10CM)10排400P
	3
	套

	54
	EMG传感器套件
	双通道肌肉电套件增强版
	1
	套

	55
	ECG心电图传感器套件
	STM32套件2代带隔离
	1
	套

	56
	多功能热风枪
	白光BK602S
	1
	套

	57
	激光测距尺
	绿林D2.4 PRO+   70米
	1
	套

	58
	可调直流电源
	迈胜MN-3010S   0-30V  0-10A
	1
	套

	59
	硅胶防烫垫
	500*500*4mm
	30
	台

	60
	电源插线板
	【8插位】3米
	6
	个

	61
	元器件引脚剪脚钳子
	5寸
	10
	把

	62
	2号电池
	南孚2号
	10
	对

	63
	5号电池
	南孚5号
	10
	对

	64
	焊锡丝63Sn37Pb
	250克/卷0.81mm
	90
	卷

	65
	万能板
	绿油单面7cm*12cm
	950
	块

	66
	发光二极管
	白色超高亮度F5MM
	8000
	个

	67
	发光二极管
	绿色超高亮度F5MM
	8000
	个

	68
	三极管
	9013 NPN
	8000
	个

	69
	三极管
	9012 PNP
	8000
	个

	70
	二极管
	100V 150mA
	1000
	个

	71
	84个贴片元件焊接练习训练板
	555+CD4017流水灯套件
	950
	个

	72
	直插电容
	47uF ±20% 50V
	950
	个

	73
	贴片电容
	100nF ±10% 16V 0402
	950
	个

	74
	贴片电容
	100nF ±10% 50V 0603
	950
	个

	75
	稳压电源测试线
	一端香蕉插头，另一头鳄鱼夹，红色
	25
	根

	76
	稳压电源测试线
	一端香蕉插头，另一头鳄鱼夹，黑色
	25
	根

	77
	单芯单股铜线
	芯线线径0.3平方毫米，每圈200米
	10
	圈

	78
	毛巾
	纯棉毛巾
	3
	张

	79
	新手入门套件
	50种常用电子元器件
	150
	套

	80
	14pin DIP IC座
	34个/管
	20
	管

	81
	16pin DIP IC座
	30个/管
	30
	管

	82
	锁存器 （4D触发器）
	74LS175（25个/管）
	1
	管

	83
	显示译码器
	CD4511（25个/管）
	2
	管

	84
	反相器
	74LS04（30个/管）
	2
	管

	85
	与非门
	74LS20（30个/管）
	1
	管

	86
	优先编码器
	74LS148（25个/管）
	2
	管

	87
	555定时器
	NE555 DIP（50个/管）
	2
	管

	88
	轻触开关
	4pin 6*6mm
	2500
	个

	89
	LED数码管
	七段共阴型（单片）
	350
	个

	90
	电阻
	100Ω
	400
	只

	91
	电阻
	270Ω
	2000
	只

	92
	电阻
	2KΩ
	600
	只

	93
	电解电容
	1μf/25V
	300
	只

	94
	发光 二极管
	红色5mm
	1000
	只

	95
	万能板
	12*18cm 单面板
	300
	块

	96
	连接线
	单芯细导线（200M）
	10
	卷

	97
	焊锡丝
	0.8mm 400g
	15
	卷

	98
	排针
	1*40P（2.54mm间距） 200个/包
	1
	包

	99
	纯铝芯导线
	BV1.5
	3000
	米


三、其它要求
1、交货日期：合同签订后要求15个工作日完成交付。
2、报价包含税费、货运费、搬运费、安装费等其他所有杂费。

第五章  响应文件格式
一、法定代表人授权书

四川信息职业技术学院电子与物联网学院：
本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（项目编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人（签字或盖章）：XXX
职    务：XXX
被授权人签字：XXX
职    务：XXX
日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表人及授权代表身份证复印件并加盖公司鲜章。


二、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	



供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日




三、报价一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	报价合计
	人民币大写：                        （小写：           ）

	备注：


注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，是供应商相应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及人员工资、办公费用、调研费用、交通费用、通讯费用、人员食宿费用、设备投入、税费等完成本项目所涉及的一切费用。供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效相应处理。
2、以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。


供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日



四、承诺函

四川信息职业技术学院电子与物联网学院：
我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。（实质性要求）
三、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。（实质性要求）
四、如果有规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。（实质性要求）
五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。（实质性要求）
六、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（实质性要求）
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX
授权代表签字：XXXX
供应商名称：XXXX（盖章）
日  期：XXX年XXX月XXX日

[bookmark: _Toc16298]五、无行贿犯罪记录承诺函

四川信息职业技术学院电子与物联网学院：
我公司作为本次采购项目的供应商，现作出如下承诺：
我公司（XXX）及现任法定代表人（XXX）在参加采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX
授权代表签字：XXXX
供应商名称：XXXX（盖章）
日  期：XXX年XXX月XXX日



六、诚信情况承诺函

四川信息职业技术学院电子与物联网学院：
本单位               （供应商名称）参加本次               项目（项目编号：               ）的采购活动，现根据相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：
我单位具有所规定的失信行为     次。（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）
我单位对以上填写信息的真实性负责，如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任和后果。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX
授权代表签字：XXXX
供应商名称：XXXX（盖章）
日  期：XXX年XXX月XXX日


七、商务应答表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日


八、技术参数要求应答表
	序号
	材料名称
	规格/型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日

